|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**АКТ**

**осмотра экскаватора ЭКГ 5Ахоз.№39**

( по мех.части ) «\_\_\_\_\_» Декабрь 2022г.

Комиссия, назначенная распоряжением по АО «ССГПО» произвела осмотр экскаватора ЭКГ 5А хоз.№39 с целью определения его технического состояния. В результате осмотра выявлено следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | ЭКГ 5А |
| **Хоз.№** | 39 |
| **Год выпуска** | 1978 |
| **Дата ввода в эксплуатацию** | 1978 |
| **Инвентарный №** | 00031786-2 |
| **Остаточная стоимость** | 0.0 |
| **Место нахождения** | Куржункульский ГДЦ , Куржункульский карьер |

**Техническое состояние:**

1. Рабочее оборудование находится в неудовлетворительном состоянии (износ передней стенки ковша).

2. Ходовая тележка находится неудовлетворительном состоянии (имеются многочисленные трещины бортовых редукторов, износ бронзовых втулок).

3. Механизм хода находится в неудовлетворительном состоянии (течь масла редукторов хода).

4. Металлоконструкции стрелы в неудовлетворительном (трещины листов нижней секции стрелы).

5. Состояние зубчатых колёс механизмов поворота, напора, хода, подъёма находятся в неудовлетворительном состоянии (износ более 40%)

6. Механизм напора находится в неудовлетворительном состоянии (износ шлицов напорного барабана)

7. Механизм подъёма находится в удовлетворительном состоянии (течь масла первичной передачи).

8. Механизм поворота находится в неудовлетворительном состоянии (износ зубчатых передач более 30%)

9. Поворотная платформа находится в неудовлетворительном состоянии (трещины поворотных стаканов, ребер жесткости и нижнего листа задней части платформы)

10. Зубчатый венец находится в неудовлетворительном состоянии (износ профиля зуба более 50%)

11. Центральная цапфа находится в удовлетворительном состоянии.