|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | ЭШ-10/50 |
| **Хоз.№** | 10 |
| **Год выпуска** | 2005 |
| **Дата ввода в эксплуатацию** | 01.08.1978 |
| **Инвентарный №** | \*00070805 |
| **Место нахождение** | АО «Качары Руда» Южный горный участок добычи и отгрузки |

**Техническое состояние:**

1. Механическая часть
   1. Рабочее оборудование: *Ковш находится в неудовлетворительном состоянии. Балка распорная находится в удовлетворительном состоянии. Блок наводки износc. Нижняя секция стрелы находится в удовлетворительном состоянии. П-образный стойка находится в удовлетворительном состоянии.*
   2. Поворотная платформа: *находится в неудовлетворительном состоянии. Трещина излом*
   3. Зубчатые колеса: *механизмов тяги, подъема, поворота и шагани имеют незначительный износ и находятся в удовлетворительном состоянии.*
   4. Зубчатый венец: *находится в неудовлетворительном состоянии износ зубьев более 50%, шестерни вертикально-поворотных валов находится в неудовлетворительном состоянии износ более 45%.*
   5. Верхний и нижний кольцевой рельс: *находится в неудовлетворительном состоянии. износ*
   6. Роликовый круг: *находятся в неудовлетворительном состоянии износ роликов роликового круга более 40%.*
   7. Металлоконструкция нижней рамы: *находится в неудовлетворительном состоянии. Отливка центральной цапфы имеет трещину трудно доступных местах, что затрудняет заварить. износ стакан и оси, износ втулки.*
   8. Механизм шагани: *Лыжа левая и правая находится в неудовлетворительном состоянии. износ листа.*

*Электрическая часть*

*2.1.* Генераторы постоянного тока: *находятся в неудовлетворительном состоянии.*

*2.2.* Двигателя постоянного тока: *находятся в неудовлетворительном состоянии.*

*2.3.* Двигателя переменного тока: *находятся в неудовлетворительном состоянии (не на всех двигателях вентиляторов обдува присутствуют лапы крепления двигателей, БРНО)*

*2.4.* Кольцевой токоприемник*: находится в неудовлетворительном состоянии.*

*2.5.* Силовой трансформатор: *находится в неудовлетворительном состоянии.*

*2.6.* Сварочный аппарат: *находится в неудовлетворительном состоянии.*

*2.7.* Ячейка 2 КВЭ-6*: находится в неудовлетворительном состоянии ( требуется регулировка кнопки стоп СД, замена катушки )*

* 1. Трансформаторы управления: *находятся в неудовлетворительном состоянии.*

*2.9.* Высоковольтные перемычки: *находятся в неудовлетворительном состоянии.*

*2.10.* РУП 220/380: *находятся в неудовлетворительном состоянии*

*2.11.* Электроизмерительные приборы: *находятся в неудовлетворительном состоянии (требуется провести испытания приборов, на некоторых приборах заменить стекла)*

*2.12.* Электропечи, тэны: *находятся в неудовлетворительном состоянии.*

*2.13.* Освещение экскаватора, прожектора: *находятся в неудовлетворительном состоянии.*

*2.14.* Концевые выключатели: *находятся в неудовлетворительном состоянии.*

*2.15 .* Низковольтное комплектное устройство (НКУ*): находятся в неудовлетворительном состоянии.*

*2.16.* Кабельная продукция: *отсутствует.*

**Решение комиссии:** Принято решение реализовать на аукционных торгах.