**АКТ**

Технического состояния

Станок токарно-винторезный

Инв.№ \*00021802-2

г. Рудный

Комиссия произвела осмотр станка токарного-винторезного, инв.№ \*00021802-2, эксплуатируемого с 1996 года.

В результате осмотра комиссией выявлены следующие неисправности:

1. Износ направляющих станины;
2. Износ направляющих суппорта;
3. Износ фрикционного вала;
4. Люфт шпинделя, продольной, поперечной подачи;
5. Износ деталей коробки скоростей.

**Выводы комиссии:**

Станок токарно-винторезный необходимо списать ввиду нецелесообразности материальных затрат на ремонт, морального и физического устаревания.