Акт

Осмотра технического состояния генераторов

Комиссия произвела осмотр технического состояния генераторов.

При осмотре комиссией были выявлены причины, по которым генераторы не могут быть отремонтированы:

1. Прогар железа якоря
2. Лопнут корпус